УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шатковского муниципального
 округа Нижегородской области
от____________2026г.  № _____


ИЗМЕНЕНИЯ
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ   8.05.2024  № 518

1. Раздел 1 «Общие положения»  дополнить пунктами 1.7 , 1.8 следующего содержания:
 «1.7. Санитарно-защитные зоны и разрывы при размещении объектов определяются в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».
«1.8. Требования пожарной безопасности должны соблюдаться при подготовке документации по планировке территории и проектной документации по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.
Согласование комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,  установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, производится в порядке, установленном  приказом МЧС России от 28 ноября 2011 г. N 710 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности,  установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности"».
2. В разделе V  главы 14:
а) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1.1.На территориях жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон следует обеспечивать возможность велосипедного движения, а также движения лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.
14.1.2. При формировании велоинфраструктуры маршруты движения, включая их пересечения, велосипедистов и лиц, использующих для движения средства индивидуальной мобильности, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к системе улиц и дорог на территории населенного пункта, по которым проложены указанные маршруты.
В целях повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения безопасности движения следует руководствоваться условиями доступа транспортных средств.
14.1.3. Велокоммуникации, являющиеся частью поперечного профиля улицы или дороги, следует располагать между проезжей частью улицы или дороги и пешеходными путями.
В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
Следует разделять пешеходное и велосипедное движение, в том числе движение средств индивидуальной мобильности. Велокоммуникации следует располагать таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество пересечений пешеходных и велосипедных потоков.
14.1.4. По организации движения выделяют велокоммуникации одностороннего и двухстороннего движения. На проезжей части велокоммуникации допускается устраивать только одностороннего движения. При устройстве велокоммуникаций в составе улицы следует предусматривать велосипедные дорожки или велосипедные полосы для движения в обоих направлениях.
14.1.5. Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, следует принимать 30 км/ч. На подъездах к пересечениям или подземным проходам расчетная скорость может быть снижена до 10 км/ч.
Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.
Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.

Ширина велокоммуникаций

	Тип велокоммуникации
	Ширина полосы, м, при движении

	
	одностороннем
	двухстороннем

	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей
	1,0
	-

	Полоса, совмещенная с проезжей частью
	1,5 <*>
	-

	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой
	1,5
	1,0

	Велосипедная дорожка
	1,5
	1,0

	Примечание - знаком <*> отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 при попутном движении


Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций следует принимать по таблице 14.2.2.
Таблица 14.2.2.

Минимальные радиусы кривых в плане

	Расчетная скорость, км/ч
	Минимальный радиус, м

	30
	25

	10
	4



Продольный уклон велокоммуникаций должен соответствовать продольному уклону проезжей части. При продольных уклонах более 50% следует увеличивать ширину велокоммуникаций в 1,5 раза. Продольные уклоны велокоммуникаций следует назначать не более 70%.
14.1.6. Размещение велостоянок и стоянок средств индивидуальной мобильности следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта (железнодорожный транспорт, метрополитен, скоростной трамвай), на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах (при условии обеспечения пропускной способности). Велостоянки и стоянки средств индивидуальной мобильности допускается располагать рядом друг с другом.
Парковочные устройства, велосипеды и средства индивидуальной мобильности не должны создавать препятствий для движения пешеходов.
14.1.7. Требуемое число мест для паркования велосипедов и средств индивидуальной мобильности следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.
Для многофункциональных объектов расчет следует проводить раздельно в зависимости от параметров каждой функциональной части объекта, а затем суммировать для всего объекта.
14.1.8. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице 14.1.3 настоящих Нормативов.

Таблица 14.1.3

	N п/п
	Тип объекта
	Число парковочных мест для велосипедов

	1
	2
	3

	1.
	Объекты административно-делового назначения

	1.1.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	2 - 4 на 100 м2 площади

	1.2.
	Банки и банковские утверждения
	2 - 4 на 100 м2 площади

	2.
	Объекты науки и учебно-образовательного назначения

	2.1.
	Высшие учебные заведения
	до 60 на 100 студентов

	2.2.
	Школы
	до 50 на 100 школьников

	3.
	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

	3.1.
	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие супермаркеты)
	5 - 7 на 100 м2 площади

	3.2.
	Торговые центры
	6 - 8 на 100 м2 площади

	4.
	Объекты культуры и досуга

	4.1.
	Театры, концертные залы
	до 20 - 25 на 100 посетителей

	4.2.
	Кинотеатры
	до 25 на 100 посетителей

	4.3.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы
	до 25 на 100 посетителей

	4.4.
	Аттракционы/тематические парки развлечений
	10 - 15 на 100 посетителей

	4.5.
	Места отдыха
	20 - 35 на 100 посетителей

	5.
	Лечебные учреждения

	5.1.
	Поликлиники, в том числе амбулатории
	25 на 100 посетителей

	5.2.
	Больницы, профилактории
	до 30 на 100 койко-мест

	5.3.
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	до 20 на 100 койко-мест

	5.4.
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	до 10 на 100 койко-мест

	6.
	Спортивно-оздоровительные объекты

	6.1.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	до 20 на 100 посетителей

	6.2.
	Спортивные площадки
	до 20 на поле

	6.3.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы)
	до 35 на 100 посетителей

	6.4.
	Аквапарки, бассейны
	до 20 - 25 на 100 посетителей



Минимальное количество парковочных мест для средств индивидуальной мобильности следует определять по расчету согласно Приложению Т к "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 г. N 474/пр.

б) пункт 14.11. изложить в следующей редакции:

«Территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) на территорию с различных улиц. В условиях примыкания жилого комплекса к одной улице территория жилого комплекса должна быть обеспечена двумя или более въездами (выездами) с данной улицы.
 Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и иными нормативными документами по пожарной безопасности, а также положениями СП 4.13130 "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. N 288.»

3. Главу 15 изложить в  новой редакции:
[bookmark: __RefHeading__9101_1357057103][bookmark: P2153]«15.1. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусматриваются парковочные места, которые определяются расчетом в соответствии с настоящими Нормативами.
Парковочные места размещаются в пределах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и планируемого в дальнейшем к передаче правообладателям такого объекта для его эксплуатации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
Парковочные места надлежит размещать таким образом, чтобы исключить возможность создания препятствий и помех подъезду специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств) к объектам капитального строительства.
При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в целях размещения парковочных мест в границах жилых и общественно-деловых зон следует максимально использовать подземное пространство.
При новом строительстве, а также при реконструкции объектов капитального строительства допускается использовать для размещения парковочных мест постоянного и временного хранения легкового автотранспорта объекты улично-дорожной сети, при условии если такое размещение осуществляется в специально оборудованных местах (парковочных карманах) и не приводит к снижению интенсивности и скорости движения, в том числе общественного транспорта, возникновению сложностей с обслуживанием улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций. Размещение парковочных мест на объектах улично-дорожной сети допускается по согласованию с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и структурным подразделением органа местного самоуправления, реализующего полномочия в области дорожной деятельности. 
При проектировании объекта с расчетным количеством парковочных мест от 200 и более необходимо представлять результаты расчетов транспортного компьютерного моделирования потоков. В составе расчетов определяется изменение уровня обслуживания движения и иных параметров с учетом влияния проектируемого объекта на обслуживающую его улично-дорожную сеть, а также прилегающую улично-дорожную сеть в границах распространения его перспективного влияния. 
На территории городов следует разрабатывать схемы размещения сооружений для хранения легковых автомобилей.
На основе разработанных схем в проектах планировки, застройки и реконструкции жилых территорий сооружения для хранения и парковки легковых автомобилей размещаются с учетом функционально-планировочного решения территории и особенностей застройки (существующей и проектируемой) жилого района, микрорайона, жилой группы, участка.
Размещение стоянок автомобилей осуществляется при условии соблюдения действующих государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Парковочные места грузовых автомобилей и автобусов (транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны и транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и имеющих более 8 сидячих мест, не считая места водителя) размещаются в производственных зонах и на территориях промышленных предприятий.
Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси необходимо размещать в производственных и коммунально-складских зонах.
Проектирование зданий и сооружений для размещения стоянок автомобилей необходимо осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99*. Стоянки автомобилей", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 октября 2023 г. N 718/пр.
В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, обеспечение парковочными местами следует предусматривать посредством строительства наземных и наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для обустройства спортивных площадок, хозяйственных площадок, площадок для выгула домашних животных.
Санитарные разрывы от стоянок автомобилей до объектов различного назначения принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74.
15.2. В составе проекта планировки территории в рамках определения очередности (этапности) строительства (реконструкции) объектов капитального строительства для каждой очереди (каждого этапа) строительства (реконструкции) должно быть сформировано 100 % обеспеченности местами для постоянного хранения личных легковых автомобилей граждан и местами временного хранения автомобилей, расчетное количество которых определяется в соответствии с настоящими Нормативами.
В целях обеспечения размещения расчетного количества парковочных мест при подготовке документации по планировке территории допускается образование многоконтурных земельных участков.
При размещении парковочных мест, расчетное количество которых определяется в соответствии с настоящими Нормативами, следует предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, в количестве не менее 5% от общего числа мест.
15.3. Особенности расчета и размещения парковочных мест при строительстве и реконструкции жилой застройки.
На территории жилых зон (жилых кварталов) допускается размещение стоянок автомобилей вместимостью не более 500 парковочных мест, за исключением:
- подземных стоянок, вместимость которых не ограничивается;
- плоскостных стоянок открытого типа (открытых площадок), вместимость которых не может превышать 300 парковочных мест.
Расчетный показатель обеспеченности парковочными местами для постоянного хранения легковых автомобилей жителей для жилой многоквартирной застройки (жилых кварталов, жилых комплексов, групп жилых домов, отдельно-стоящих жилых зданий) составляет 1 парковочное место на 85 кв. м общей площади квартир в многоквартирном доме.
При строительстве и реконструкции многоквартирных домов допускается следующая вариативность размещения мест постоянного хранения легковых автотранспортных средств жителей (далее - парковочные места постоянного хранения):
а) 50% парковочных мест постоянного хранения размещается непосредственно в границах земельных участков многоквартирных домов и 50% - в пределах пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м при соблюдении следующих условий:
- строительство застройщиком стоянки автомобилей в виде здания или сооружения, использование такой стоянки автомобилей возможно в целях обеспечения потребности в парковочных местах постоянного хранения жителей нескольких многоквартирных домов;
- размещение стоянки автомобилей должно быть предусмотрено в составе документации по планировке территории. При этом документацией по планировке территории должна быть предусмотрена одновременная реализация очередей строительства стоянки автомобилей и строительства (реконструкции) многоквартирных домов, для жителей которых обеспечивается потребность в парковочных местах постоянного хранения;
- пешеходные пути от многоквартирного дома до стоянок не должны пересекать железнодорожные пути;
б) 50% парковочных мест постоянного хранения размещается с использованием подземного пространства в границах земельных участков многоквартирных домов и 50% - в пределах пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м, на земельном участке, принадлежащем застройщику, с разрешенным использованием для целей хранения автотранспорта при условии реализации концепции "двор без машин";
в) 100% парковочных мест постоянного хранения размещается в границах жилого квартала, в котором расположены земельные участки многоквартирных домов, при соблюдении следующих условий:
- строительство застройщиком стоянки автомобилей в виде здания или сооружения, которая обеспечивает полную потребность в парковочных местах постоянного хранения жителей таких многоквартирных домов;
- размещение стоянки автомобилей должно быть предусмотрено в составе документации по планировке территории. При этом реализация такого здания или сооружения должна быть выполнена одновременно со строительством (реконструкцией) жилых домов, для жителей которых обеспечивается потребность в парковочных местах постоянного хранения. 
При этом не менее 5% необходимых по расчету парковочных мест постоянного хранения автотранспортных средств жителей многоквартирных домов должно быть размещено на плоскостных стоянках открытого типа (открытых площадках) в границах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и планируемого в дальнейшем к передаче правообладателям такого объекта для его эксплуатации, за исключением случая, когда более 75% парковочных мест постоянного хранения размещается с использованием подземного пространства. При этом из них 10 % (но не менее одного места) должно быть выделено для специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 
Размещение объектов должно осуществляться в строгом соответствии с очередностью, установленной в документации по планировке территории. 
При строительстве и реконструкции многоквартирных домов допускается размещение мест постоянного хранения автомобилей на муниципальных стоянках, созданных органом местного самоуправления, расположенных в пешеходной доступности (без пересечения железнодорожных путей), принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 800 м, при условии получения застройщиком согласования такого размещения от органа местного самоуправления. 
Для посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных жилых домов предусматриваются места временного хранения транспортных средств, количество которых определяется в соответствии с нормативами, приведенными в табл.15 настоящих Нормативов, с учетом требований пункта 15.1 настоящих Нормативов.
Двойное использование парковочных мест в дневное время для сотрудников и посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных домов, в ночное время для жителей домов (парковочные места постоянного хранения) - допускается исключительно на плоскостных стоянках открытого типа (открытых площадках). 
Для многоквартирных домов, являющихся проблемными объектами на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области, при отсутствии возможности обеспечения парковочными местами в полном объеме, с учетом сложившейся застройки и существующего землепользования, количество парковочных мест должно быть обеспечено в размере не менее 15 % от требуемого количества парковочных мест, предусмотренных настоящими Нормативами для жилой многоквартирной застройки, и согласовано протокольным решением регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области.
15.3.1. В случае застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами парковочные места хранения и парковки легкового автотранспорта жителей размещаются в границах придомового земельного участка из расчета: для индивидуальной жилой застройки - не менее одного парковочного места на дом, для блокированной жилой застройки - не менее одного парковочного места на блок.
15.4. Особенности расчета и размещения парковочных мест при строительстве и реконструкции нежилой застройки.
Для нового строительства и реконструкции объектов нежилого назначения, а также при изменении функционального назначения объектов требуемое количество парковочных мест временного хранения (для работающих и посетителей) определяется расчетом в соответствии с нормативами, приведенными в таблице 15 настоящих Нормативов, размещается с учетом требований пункта 15.1 настоящих Нормативов.
Таблица 15
	№ п/п 
	Объекты посещения 
	Расчетные единицы 
	Предусматривается 1 парковочное место на следующее количество расчетных единиц 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	                 Объекты административно-делового назначения   
	

	1.1.
	Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления 
	кв. м общей площади 
	200-220 

	1.2.
	Объекты административно- управленческой деятельности, здания и помещения общественных организаций 
	кв. м общей площади 
	100-120 

	1.3.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения 
	кв. м общей площади 
	50-60 

	1.4.
	Банки и банковские учреждения:
	
	

	1.4.1.
	- с операционными залами 
	кв. м общей площади 
	30-35 

	1.4.2.
	- без операционных залов 
	
	55-60 

	2.
	Объекты науки и учебно-образовательного назначения 
	

	2.1.
	Научно-исследовательские и проектные институты 
	кв. м общей площади 
	140-170 

	2.2.
	Образовательные организации высшего образования 
	преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену 
	2-4 препод. и сотруд. + 1 парковочное место на 10 студентов 

	2.3.
	Профессиональные образовательные организации, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения 
	преподаватели, занятые в одну смену 
	2-3 

	2.4.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам 
	кв. м общей площади 
	20-25 

	2.5.
	Общеобразовательные организации (школы, гимназии, лицеи и др.)*
*Стоянка автомобилей для персонала (преподавателей) проектируется за границами участка 
	Работники 
	10 

	2.6.
	Дошкольные образовательные организации
*Стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка 
	Работники 
	10 

	3.
	Объекты промышленно-производственного назначения 
	

	3.1.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты 
	работающие в двух смежных сменах, чел.
	6-8 

	4.
	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения 
	

	4.1.
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	кв. м общей площади 
	20-30 

	4.2.
	Магазины шаговой доступности продовольственной и непродовольственной групп, размещающиеся в первых этажах жилых домов или в жилой группе 
	кв. м общей площади 
	40-50 

	4.3.
	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие сетевые супермаркеты)
	кв. м общей площади 
	40-50 

	4.4.
	Торговые центры 
	кв. м общей площади 
	70-80 

	4.5.
	Рынки постоянные 
	

	4.5.1.
	Универсальные и непродовольственные
	кв. м общей площади 
	30-40 

	4.5.2.
	Продовольственные и сельскохозяйственные 
	кв. м общей площади 
	40-50 

	4.5.
	Рестораны, кафе городского значения 
	посадочные места 
	4-5 

	4.6.
	Объекты коммунально-бытового обслуживания 
	
	

	4.6.1.
	Бани 
	единоврем. посетители 
	5-6 

	4.6.2.
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны 
	кв. м общей площади 
	10-15 

	4.6.3.
	Салоны ритуальных услуг 
	кв. м общей площади 
	20-25 

	4.6.4.
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	рабочее место приемщика 
	1-2 

	4.7.
	Гостиницы 
	
	

	4.7.1.
	Высшей категории (4-5*)
	номер 
	3-4 

	4.7.2.
	Другие 
	
	5-6 

	4.8.
	Кладбища 
	единоврем. посетители 
	3-5, но не менее 50 парковочных мест 

	4.9.
	Крематории 
	единоврем. посетители 
	5-6, но менее 10 парковочных мест на 1 ритуальный зал 

	5.
	Объекты культуры и досуга 
	

	5.1.
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 
	единоврем. посетители 
	6-8 

	5.2.
	Театры, концертные залы 
	зрительское место 
	15-20 

	5.3.
	Киноцентры и кинотеатры 
	зрительское место 
	15-25 

	5.4.
	Городские библиотеки 
	пос. место 
	6-8 

	5.5.
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	единоврем. посетители 
	8-10, но не менее 10 парковочных мест на объект 

	5.6.
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы 
	единоврем. посетители 
	4-7 

	5.7.
	Бильярдные, боулинг 
	единоврем. посетители 
	3-4 

	6.
	Лечебные учреждения 
	

	6.1.
	Поликлиники, в том числе амбулатории 
	посещения в смену 
	30-50 

	6.2.
	Многопрофильные консультационно- диагностические центры 
	посещения в смену 
	30-40 

	6.3.
	Больницы, профилактории 
	койко-место 
	10-15 

	6.4.
	Специализированные клиники, реабилитационные центры 
	койко-место 
	8-10 

	6.5.
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов 
	койко-место 
	20-30 

	7.
	Спортивно-оздоровительные объекты 
	

	7.1.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 
	мест на трибунах 
	25-30 

	7.2.
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы)
	кв. м общей площади 
	25-35 

	7.3.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	единоврем. посетители 
	3-4 

	7.4.
	Аквапарки, бассейны 
	единоврем. посетители 
	5-7 

	8.
	Объекты транспортного обслуживания 
	

	8.1.
	Железнодорожные вокзалы 
	пассажиры дальнего следования в час пик 
	8-10 

	8.2.
	Автовокзалы 
	пассажиры в час пик 
	10-15 

	8.3.
	Аэровокзалы 
	пассажиры в час пик 
	6-8 


Примечания:
1. Нормативные показатели включают требуемое количество парковочных мест для работающих и посетителей, без учета парковочных мест для автомобилей, обслуживающих технологические нужды объекта (стоянка автомобиля, связанная с погрузкой, выгрузкой грузов, обеспечивающих функционирование объекта, и др.), а также для туристических автобусов.
2. Общая площадь объекта включает сумму площадей всех этажей здания, сооружения (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), а также эксплуатируемой кровли, определяемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, с учетом особенностей, предусмотренных СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. № 389/пр".
3. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество парковочных мест определяется раздельно для каждого вида помещений, а затем суммируется.
4. Расчет парковочных мест для объектов религиозных конфессий производится для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.
5. Расчет парковочных мест для посетителей кладбищ проводится для выходных дней весенне-летнего периода без учета пиковой потребности в дни религиозных праздников, связанных с массовым посещением мест захоронений близких родственников (день поминовения родителей и т.п.).
       6. При выполнении расчета парковочных мест в соответствии с табл.15 настоящих Нормативов для каждого объекта необходимо предусматривать не менее одного парковочного места для паркования специальных и специализированных транспортных средств (пожарных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи, иных специальных и специализированных транспортных средств).

В случае выполнения реконструкции объекта капитального строительства при отсутствии возможности размещения парковочных мест временного хранения в полном объеме, количество которых определяется расчетом в соответствии с таблицей 14, в пределах земельного участка, предоставленного в установленном порядке под строительство объекта капитального строительства, допускается размещать такие парковочные места вне пределов участка в пешеходной доступности, принятой по существующим общедоступным пешеходным связям и не превышающей 1200 метров.
15.4.1. В условиях реконструкции объекта капитального строительства при расчете потребности в парковочных местах допускается применение следующих понижающих коэффициентов для нежилых зданий:
При реконструкции указанных объектов на магистральных улицах с движением общественного транспорта или рядом со станцией метро (на расстоянии не более 300 м):
- коэффициент 0,7 - при наличии метро и трех видов наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус);
- коэффициент 0,75 - при наличии метро и одного из видов наземного транспорта;
- коэффициент 0,8 - при наличии метро;
- коэффициент 0,85 - при наличии трех видов наземного общественного транспорта;
- коэффициент 0,9 - при наличии двух видов наземного общественного транспорта.
15.4.2. При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, необходимо предусматривать парковочные карманы для кратковременной парковки автотранспортных средств (родители детей, посещающих учреждение).
На территории вновь строящихся общеобразовательных организаций необходимо предусматривать парковочные места для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
При размещении на территории вновь строящихся общеобразовательных организаций парковочных мест для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, следует предусматривать 40 кв. м территории на один школьный автобус.
В условиях реконструкции парковочные места для транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся, предусматриваются в пределах пятнадцатиминутной транспортной доступности от территории общеобразовательной организации, при этом на территории общеобразовательной организации или в непосредственной близости от входа на ее территорию следует располагать площадки посадки-высадки обучающихся из транспортных средств, предназначенных для их перевозки.
Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, машино-места для паркования автомобилей работников и посетителей этих помещений допускается располагать в подземных стоянках автомобилей жилых зданий при условии соблюдения статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации и следующих требований:
- исключение двойного использования парковочных мест;
- возможность беспрепятственного выезда транспортных средств из зоны стоянки;
- оборудование системой видео- и фотофиксации.
15.5. Особенности расчета и размещения парковочных мест для легковых автомобилей, управляемых инвалидами.
Места для хранения (парковки) легковых автомобилей, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства предусматриваются и размещаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.
Места для стоянки автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, размещаются вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.
На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы данная норма распространяется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.
В числе 10% мест автотранспортных средств инвалидов, расположенных на автостоянке около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации, выделяются специализированные расширенные парковочные места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, количество которых определяется расчетом при числе мест:
- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;
- от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100;
- от 201 до 500 - 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200;
- 501 и более - 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500.
Расчет мест для постоянного хранения транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, проживающих в многоквартирных домах, выполняется в соответствии с заданием на проектирование. 
Двойное использование мест хранения и парковки легкового транспорта инвалидов недопустимо.
15.6. Нормы расчета парковочных мест, установленные в пункте 15.3 и таблице 14 настоящих Нормативов, применяются на всей территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области.
При утверждении местных нормативов градостроительного проектирования и с учетом уровня автомобилизации для больших и средних городов допускается сокращение нормы расчета парковочных мест, приведенных в пункте 15.3 и таблице 14 настоящих Нормативов, на 10%. 
[bookmark: __RefHeading__9103_1357057103]Минимально допустимое количество парковочных мест
для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей,
размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Требуемое количество парковочных мест для парковки легковых автомобилей посетителей рекреационных территорий, объектов отдыха и работающих на их объектах определяется в соответствии с таблицей 15.1
Размещать стоянки следует за пределами рекреационных территорий, на расстоянии не более 400 м от входа.
Разрешается размещение парковочных мест в подземных гаражно-стояночных объектах, устраиваемых под хозяйственной зоной, с организацией въездов с прилегающей уличной сети.
При наличии на рекреационных территориях объектов, функциональное назначение которых не противоречит функции рекреационной территории (базы отдыха, туристские и рыболовные базы и пр.), автостоянки устраиваются за пределами рекреационной территории. Подвоз отдыхающих (при необходимости) осуществляется специальным малогабаритным транспортом.

Таблица 15.1

[bookmark: Par14]Требуемое количество парковочных мест
для рекреационных территорий и объектов отдыха

	Рекреационные территории и объекты отдыха
	Расчетная единица
	Количество расчетных единиц, для которых предусматривается 1 машино-место

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	Единовременных посетителей
	5

	Лесопарки и заповедники
	Единовременных посетителей
	10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	Единовременных посетителей
	5

	Береговые базы маломерного флота
	Единовременных посетителей
	10

	Дома отдыха, санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы
	Отдыхающих и обслуживающего персонала
	10

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	Мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	14



Примечание.
Нормативные показатели включают требуемое количество парковочных мест для работающих и посетителей.

4. В разделе VII  главы 19 таблицу 20 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и их территориальная   доступность изложить в следующей редакции: 






«Таблица 20

«
	N п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, ед. измерения
	Предельные значения расчетных показателей

	1
	Стадионы всех видов с трибунами на 1500 мест и более
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	1 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;
- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), - не более 60 мин.;
- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.

	2
	Плоскостные спортивные сооружения, включая хоккейные коробки, баскетбольные, волейбольные, универсальные площадки, поля для мини-футбола
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	110 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая доступность, м
	до 1000 м

	3
	Спортивные залы
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	59 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;
- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), а также для сельских населенных пунктов - не более 30 мин.

	4
	Крытые плавательные бассейны, а также плавательные дорожки в физкультурно-оздоровительных комплексах и спортивных комплексах, доступных для массового посещения
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	5 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;
- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), - не более 60 мин.;
- для сельских населенных пунктов - не нормируется

	5
	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом для занятий массовым катанием, хоккеем, фигурным катанием, конькобежным спортом, манежи, включая легкоатлетический манеж, конный манеж, футбольный манеж, лыжные базы, включая лыжные трассы, лыжероллеры трассы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	46 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, м
	Для крытых спортивных объектов с искусственным льдом:
- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;
- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), - не более 60 мин.;
- для сельских населенных пунктов - не более 1 час 30 мин.
Для манежей, лыжных трасс, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки нормативы транспортной доступности не устанавливаются

	6
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные и игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности, количество объектов
	227 на 100 тыс. жителей

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Шаговая доступность, м
	- для крупного городского поселения (город более 100 тыс. чел.) - до 1000 м;
- для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.), - не нормируется;
- для сельских населенных пунктов - не нормируется

	Примечание: при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта необходимо учитывать усредненный норматив единой пропускной способности 122 человека на 1 тыс. населения


                                                                                                                                        »

5.  В разделе XII  главы 33 пункт 33.6 изложить в следующей редакции:

«В случае осуществления деятельности по комплексному развитию территории расчет коэффициента плотности застройки производится относительно границ территории комплексного развития и относительно границ территории инвестиционного развития при условии наличия границ такой территории в мастер-плане территории, в отношении которой планируется деятельность по комплексному развитию (далее - мастер-план). При этом максимальное значение коэффициента плотности застройки в границах таких территорий не нормируется при условии, что в мастер-плане, согласованном протокольным решением регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области, предусмотрены с учетом имеющейся мощности объекты повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, в том числе социального назначения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, которые будут обеспечивать потребность в таких объектах в границах территории комплексного развития и (или) территории инвестиционного развития, а при отсутствии возможности размещения таких объектов в границах территории комплексного развития и (или) территории инвестиционного развития определены места для их размещения и необходимая мощность согласно выполненным расчетам.
При размещении объекта капитального строительства без разработки документации по планировке территории расчет коэффициента плотности застройки производится относительно границ земельного участка.
    При размещении объекта капитального строительства в границах земельного участка,  предоставленного юридическому лицу в аренду без проведения торгов в  соответствии  с  пунктами  4,  4 1,  5  или  10  части 4 статьи 8  Закона Нижегородской  области  от  13  декабря  2005  г.  N 192-З "О регулировании земельных  отношений  в  Нижегородской  области",  допускается  производить расчет   коэффициента   плотности   застройки  относительно  границ  такого земельного  участка. Максимальное значение коэффициента плотности застройки в    границах    такого    земельного    участка    за   вычетом   участков общеобразовательных  организаций,  дошкольных образовательных организаций и объектов  здравоохранения  может  быть  увеличено  до 3,0, но не более, при выполнении  одного  из  следующих  условий  за  счет  внебюджетных  средств (средств инвестора):
- расселение ветхого и (или) аварийного жилья; 
- выполнение мероприятий в части ликвидации участков загрязнения (ликвидация экологического ущерба);
- выполнение мероприятий по созданию общественных пространств или благоустроенных территорий общего пользования (скверы, парки, бульвары и т.д.) сверх нормативной потребности;
- создание объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативной потребностью при подтверждении имеющегося дефицита (в части объектов образования и здравоохранения);
- размещение более 90% расчетного количества парковочных мест постоянного хранения в подземных стоянках до применения понижающего коэффициента.

6. Местные нормативы дополнить главой 34 следующего содержания:
«Глава 34  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения пожарной безопасности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
34.1 Размещение подразделений пожарной охраны на территориях городских и сельских населенных пунктов определяется с учетом требований статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 181.
34.2. Минимальное количество специальных пожарных автомобилей (в том числе в кварталах среднеэтажной и многоэтажной застройки), необходимое для укомплектования подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, определяется согласно Методике расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом МЧС России от 15 октября 2021 г. N 700.
При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории учитываются состояние и перспективы размещения объектов защиты, развитие границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования, за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерной и транспортной инфраструктурам, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Обеспеченность территории пожарными депо осуществляется с учетом существующей и перспективной застройки и подтверждается согласованием с исполнительным органом Нижегородской области, осуществляющим мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Нижегородской области, в рамках определенных законодательством полномочий Правительства Нижегородской области.
 
7. В разделе XIII приложение №1 дополнить  абзацами следующего содержания:

«велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 N 365)
средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 N 365)
велосипедная дорожка (далее также - велодорожка) - обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 N 365)
велосипедная полоса (далее - велополосы) - полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 N 365)
поперечный профиль - поперечное сечение улицы или дороги, которое, в зависимости от категории, включает: проезжую часть, боковые проезды, тротуары (пешеходные, технические), велокоммуникации, полосы озеленения, полосы размещения ограждений, полосы безопасности, краевые и разделительные полосы, переходно-скоростные полосы, зоны озеленения, обочины, а также зоны для размещения инженерных коммуникаций и другие элементы;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 N 365)
суммарная поэтажная площадь здания - площадь здания, которая определяется как сумма площадей всех наземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания;
площадь многоквартирного дома - сумма площадей этажей в многоквартирном доме, измеряемая между внутренними поверхностями наружных стен на высоте от нуля до 1,10 м от уровня пола, при наклонных наружных стенах - на уровне пола (без учета плинтусов), с учетом особенностей, предусмотренных приложением А  СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 г. N 361/пр;
площадь общественного здания, сооружения - сумма площадей всех этажей общественного здания, сооружения (включая технический, мансардный, цокольный, подвальный и иные), определяемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также эксплуатируемой кровли, с учетом особенностей, предусмотренных СП 118.13330.2022 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2022 г. N 389/пр;
"Двор без машин" - концепция организации приватной придомовой территории жилой группы, которая исключает проезд на такую территорию какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб;
проблемные объекты - многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов и (или) содержатся в реестре граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, на территории Нижегородской области, или застройщик которых признан несостоятельным (банкротом) и при его банкротстве применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщиков" Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";
парковочное место - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка (плоскостная стоянка открытого типа), предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянка автомобилей включает следующие виды: встроенные, встроенно-пристроенные, отдельно стоящие, пристроенные, подземные, наземные закрытого типа, плоскостные открытого типа, открытого типа, модульные, быстровозводимые, плавучие (дебаркадерные), механизированные, полумеханизированные (обвалованные, перехватывающие);
парковка общего пользования - парковка (парковочное место), предназначенная для использования неограниченным кругом лиц;
постоянное хранение транспортного средства - длительное (более 12 часов) пребывание транспортного средства на парковке;
временное хранение транспортного средства - пребывание транспортного средства на парковке менее 12 часов.
    территории  инвестиционного  развития  - территории, в границах которых
земельные  участки,  находящиеся  в  собственности Нижегородской области, а также  земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не разграничена,  предоставляются  юридическим  лицам  в аренду без проведения       торгов  в  соответствии  с пунктом 8 части 4 статьи 8  Закона Нижегородской области  от 13 декабря 2005 г. N 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области".
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